1. 当用户使用的操作系统是 WIN7 32位系统时，安装驱动前：

   请先把WIN7-32 Driver文件夹里的serenum.sys文件,放入C:\WINDOWS\system32\drivers文件夹



   注：其它系统XP，VISTA 直接安装CH341SER.EXE即可。

       如果用户是WIN7 64位系统，请查看64位的安装方法。





2. 当用户使用的操作系统是 WIN7 64位系统时，
    
   先把WIN7-64 Driver文件夹整个复制到电脑的C盘目录上(即 C:\WIN7-64Driver)。

   然后电脑连接好USB转串口线（另一头先不要与实验板串口相连），到设备管理器上更新驱动,指定驱动程序所在目录C:\WIN7-64 Driver\DRIVER 下手动完成硬件安装。
 
  
   
  注：电脑连接好USB转串口线（另一头先不要与实验板串口相连）时，WINDOWS提示找到新硬件，

      指定驱动程序所在目录DRIVER，自动安装驱动，
     
      如果WINDOWS没有提示找到新硬件，那么在设备管理器的硬件列表中，
     
      选择带问号的USB设备，更新驱动程序并指定目录。 